


q音频乐谱由音色、音调（音高/频率）、音量（幅度）、播放时时常决定




FC音频提供了四个“乐器”，表现出不同的音色+一个DPCM直接解析一段波形数据







音量控制方法




频率控制




时长控制：采用一个计数器即可




APU的乐谱寄存器的设置





APU模块的控制方法



音乐播放流程

